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	1

	智能交
换柜
	1、快递包裹自助交接服务。
2、包含物联网技术，集传感器、RFID标签等设备应用，通讯包含4G、RS232/485、WDG26/34，感应距离8米可调，内置8DBI圆极化天线，主动被动触发模式，ISO18000-6C/6B双协议，IP68防水防尘。
	1、智能识别与监控：通过安装智能识别系统，如 RFID 读卡器，能够自动识别包裹标签信息，记录货物的出入箱时间等关键数据。同时实时监控交接箱的运行状态和包裹存储情况，确保包裹的安全和可追溯性。
2、自动化操作：通过密码开锁，具备自动化的货物存储和取出功能，实现货物的快速交接，提高物流效率。
3、管理后台：要求接入越城区低空+客货邮综合管理平台，实时显示智能交接箱在线情况，箱内包裹数量情况，并能够对超时存放包裹预警。能够对货物的交接数据进行实时记录和分析，生成详细的报表和统计信息。物流管理人员可以通过后台管理系统，随时查看货物的流向、存储时间、交接频率等数据，为优化物流配送流程提供决策依据。
4、移动端监控：手机端可以实时监控查看智能交接箱状态，显示在线/离线状态，包裹数量情况，并具备对超时包裹及时预警提醒功能。
5、提供5年平台设备，系统硬件云服务器安全维护，以及软件系统的完善及数据维护，数据安全备份，故障维护和业务指导。
6、在项目实施过程中提供免费培训2次，实际培训时间、人数和地点按双方商定的为准。
	套
	5
	23000
	

	预算总价不超过12万元
	


报价单位须按采购公告要求提交报价文件，报价不得超过上限价，否则视为无效报价。在满足询价要求的前提下，选取报价最低的单位为本项目中标单位，签订合作合同。
注：如出现报价相同情况，采取随机抽取形式确定中标单位。
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