询 价 报 价 单
     单位：元
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	上限价
	报价

	1
	联名水杯
	1.杯体主体采用高规格食品级316医用不锈钢精工锻造成型，成套配备杯身本体与密封锁温杯盖组件，集成直饮、吸管双通道双模式饮用结构，容量≥400ml，内部结构经过多层防漏密封工艺优化。
2.产品温控适配区间覆盖0℃至100℃全域温域，可兼容冰水、沸水等各类冷热饮盛装，材质具备强耐酸碱、抗高温氧化特性，适配多场景长效安全盛装使用。
3.杯身高度、直径误差≤±1mm，印刷/雕刻位置偏差≤±1mm。
4.密封胶圈：食品级硅胶，耐高温、无异味、不漏水。
5.杯盖材质：食品级PP + 硅胶密封圈，无毒无味、密封防漏。
6.漆面/涂层：杯身外层采用环保喷塑/烤漆/真空离子镀，不掉漆、不褪色、耐指纹、耐刮擦。
7.双层真空结构，长效保温保冷：
保温：6 小时≥60℃ / 12 小时≥45℃（常规礼品标准）
保冷：6 小时≤8℃
8.杯盖密封严实，倒置不漏水，适合携带、通勤、出行使用。
9.杯口圆弧打磨，光滑不伤嘴，无毛刺、无尖锐边角。
10.整体结构牢固，抗摔、抗压，正常使用不易凹陷、不开焊。
11.图案/文字位置居中、端正、不歪斜、不模糊、无毛边、无重影。
12.杯身整体干净整洁，无划痕、无磕碰、无污点、无掉漆。
交货同步随货提交全套资料：产品出厂自检报告，检测报告，产品合格证、质保卡。
	个
	200
	42
	

	2
	地铁积木系列
（场景-站口
	1.材质：采用高品质ABS环保塑料，安全无毒、无异味，韧性好、耐摔耐磨，拼插稳固不易变形，符合国家玩具安全标准。
2.工艺：精密注塑成型，尺寸标准、边缘光滑无毛刺，色彩均匀、质感细腻，提供3C产品认证证书。
3.包装：加厚优质纸盒，硬度高、抗压耐摔，印刷清晰环保，牢固保护产品。
4.亚克力外盒：配置透明防尘可视化外罩，高透PMMA亚克力，定制尺寸、透光清晰，激光切割+精细抛光，达到防尘标准。
5.拼装成品长宽高、车窗、车身线条、标识位置整体偏差≤0.5%；颗粒拼接后缝隙均匀，无大面积翘边、松动、拼接错位。
6.全新食品级高韧性ABS原生工程塑料，严禁添加回收废料，材质硬度、韧性对标行业一线拼装积木标准，低温环境不易脆裂，长期摆放不变形、不发白。
7.颗粒凸点（螺柱）标准：标准圆柱螺柱，公差统一，颗粒插拔松紧适中，拼接牢固不散件，手动拆分无需蛮力，反复拆装≥50次不滑丝、不掉螺柱。
8.特殊装饰件：人偶、标识盖板均单独开模，一体注塑成型，无毛刺。
9.通用环保安全要求
（1）塑料原料、表面印刷油墨均符合GB 6675玩具安全国家标准，铅、镉、汞、六价铬等重金属溶出量达标；
（2）成品无塑胶刺鼻异味，VOC挥发符合室内摆件标准；
（3）所有积木颗粒边角全圆角钝化处理，无尖锐棱角，小颗粒尺寸满足防误食安全规范，套装可标注适龄使用提示。
10.不全彩纸质拼装说明书（步骤清晰、分步骤图解）、质保卡；不允许出现漏印、错印、划痕、杂色点等外观不良。
	盒
	500
	73
	

	3
	地铁积木系列
（场景-客服中心）
	1.材质：采用高品质ABS环保塑料，安全无毒、无异味，韧性好、耐摔耐磨，拼插稳固不易变形，符合国家玩具安全标准。
2.工艺：精密注塑成型，尺寸标准、边缘光滑无毛刺，色彩均匀、质感细腻，提供3C产品认证证书。
3.包装：加厚优质纸盒，硬度高、抗压耐摔，印刷清晰环保，牢固保护产品。
4.亚克力外盒：配置透明防尘可视化外罩，高透PMMA亚克力，定制尺寸、透光清晰，激光切割+精细抛光，达到防尘标准。
5.拼装成品长宽高、车窗、车身线条、标识位置整体偏差≤0.5%；颗粒拼接后缝隙均匀，无大面积翘边、松动、拼接错位。
6.全新食品级高韧 ABS原生工程塑料，严禁添加回收废料，材质硬度、韧性对标行业一线拼装积木标准，低温环境不易脆裂，长期摆放不变形、不发白。
7.颗粒凸点（螺柱）标准：标准圆柱螺柱，公差统一，颗粒插拔松紧适中，拼接牢固不散件，手动拆分无需蛮力，反复拆装≥50次不滑丝、不掉螺柱。
8.特殊装饰件：人偶、标识盖板均单独开模，一体注塑成型，无毛刺。
9.通用环保安全要求
（1）塑料原料、表面印刷油墨均符合GB 6675玩具安全国家标准，铅、镉、汞、六价铬等重金属溶出量达标；
（2）成品无塑胶刺鼻异味，VOC挥发符合室内摆件标准；
（3）所有积木颗粒边角全圆角钝化处理，无尖锐棱角，小颗粒尺寸满足防误食安全规范，套装可标注适龄使用提示。
10.不全彩纸质拼装说明书（步骤清晰、分步骤图解）、质保卡；不允许出现漏印、错印、划痕、杂色点等外观不良。
	盒
	500
	45
	

	4
	地铁积木系列
（场景-控制室）
	1.材质：采用高品质ABS环保塑料，安全无毒、无异味，韧性好、耐摔耐磨，拼插稳固不易变形，符合国家玩具安全标准。
2.工艺：精密注塑成型，尺寸标准、边缘光滑无毛刺，色彩均匀、质感细腻，提供3C产品认证证书。
3.包装：加厚优质纸盒，硬度高、抗压耐摔，印刷清晰环保，牢固保护产品。
4.亚克力外盒：配置透明防尘可视化外罩，高透PMMA亚克力，定制尺寸、透光清晰，激光切割+精细抛光，达到防尘标准。
5.拼装成品长宽高、车窗、车身线条、标识位置整体偏差≤0.5%；颗粒拼接后缝隙均匀，无大面积翘边、松动、拼接错位。
6.全新食品级高韧性ABS原生工程塑料，严禁添加回收废料，材质硬度、韧性对标行业一线拼装积木标准，低温环境不易脆裂，长期摆放不变形、不发白。
7.颗粒凸点（螺柱）标准：标准圆柱螺柱，公差统一，颗粒插拔松紧适中，拼接牢固不散件，手动拆分无需蛮力，反复拆装≥50次不滑丝、不掉螺柱。
8.特殊装饰件：人偶、标识盖板均单独开模，一体注塑成型，无毛刺。
9.通用环保安全要求
（1）塑料原料、表面印刷油墨均符合GB 6675玩具安全国家标准，铅、镉、汞、六价铬等重金属溶出量达标；
（2）成品无塑胶刺鼻异味，VOC挥发符合室内摆件标准；
（3）所有积木颗粒边角全圆角钝化处理，无尖锐棱角，小颗粒尺寸满足防误食安全规范，套装可标注适龄使用提示。
10.不全彩纸质拼装说明书（步骤清晰、分步骤图解）、质保卡；不允许出现漏印、错印、划痕、杂色点等外观不良。
	盒
	500
	45
	

	5
	金属冰箱贴

	1.材质：环保锌合金基材，表层高温烤漆工艺，色泽饱满鲜亮，不掉色、不易氧化生锈，质地厚实有分量，背部内置强力磁铁，吸附牢固。
2.包装：加厚优质纸盒，硬度足抗压防磕碰，高清UV印刷。
3.整体长宽尺寸误差≤±0.3mm，图案、标识印刷位置偏差≤0.5mm。
4.造型厚度均匀，边缘无厚薄不一、翘曲变形现象。
5.强力磁铁，单面牢固贴合金属基底，磁力稳定，可稳定吸附于铁质冰箱、金属展板，正常悬挂不掉落；磁铁无异味、无脱胶、脱落情况。
6.通用环保安全要求
（1）合金基材、烤漆、滴胶、油墨符合GB 6675玩具安全标准，铅、镉、汞、六价铬重金属溶出达标；
（2）成品无刺鼻化工异味，VOC含量符合室内装饰摆件标准；
（3）所有边缘全部倒角钝化，无尖锐毛刺、锋利棱角，无划伤风险。
7.金属基底底层做防锈封闭处理，长期摆放不生锈、不起氧化斑点。
8.质保期内出现大面积脱漆、磁铁自然脱落、合金开裂生锈等非人为质量问题，供方免费补发换新，往返运费由供方承担。
	个
	500
	28
	

	6
	帆布袋

	1.材质：16安高支高密涤棉混纺帆布，布料经过专业预缩定型与抗起球双重工艺加工，使用不易缩水变形、起球发白；搭配安全环保活性印染工艺，色牢度高不易掉色，图案层次丰富、色彩细腻饱和。
2.包装：定制防尘拉链收纳袋，搭配主题专属贴纸与吊牌，整体打包交付，整体配套完整美观。
3.长宽及侧边误差≤±0.8cm，手提带长度误差≤±1cm。
4.版型方正挺括，袋身无歪斜、扭曲、不对称情况。
5.手提带：同面料一体裁切缝制，宽度≥3cm，双层加固，拉力强，拎重物不易撕裂；不使用劣质化纤细织带。
6.缝纫线：高强力涤纶纱线，耐水洗、不易断线、不脱色，与布袋底色匹配协调。
7.可选配件：内袋、磁吸按扣、布艺拉链（按甲方需求配置），磁吸、拉链配件顺滑耐用无卡顿。
8.环保安全要求
（1）面料、印花油墨符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准，无甲醛、可分解致癌芳香胺染料；
（2）成品无刺鼻印染异味，PH值达标，可直接贴身携带；
（3）布料无跳纱、破洞、油污、色差、大面积杂点等面料瑕疵。
9.整体车缝走线均匀平直，针脚密度统一，无跳线、漏针、浮线、断线；袋口、手提带、侧底全部双层回针加固，承重性能良好。
10.侧底采用立体打角工艺，放置物品可自然撑开，底部平整不塌陷。
11.袋口锁边完整，布料切口无散纱、脱线；边角处理圆润无硬棱。
12.成品平整无褶皱，裁剪对齐，左右对称，手提带高度、长短一致。
13.印花附着力：干擦、轻度水洗不掉色、不开裂、不起皮；刺绣针脚密实，无断线、浮线、跳线，图案立体感清晰。
14.无漏印、缺印、杂色点、毛边模糊等外观缺陷。
	个
	500
	20
	

	7
	文创铜尺
（可滑动）
	1.黄铜材质，镂空浮雕镂刻打底，融合蚀刻、电镀、彩印三重工艺；尺身肌理层次立体通透，深度结合绍兴历史文化特色，融水乡标志性地标、人文古迹、名士风物于一体。
2.尺寸：3.8cm*16cm*2mm，搭配可滑动定位结构，兼具雅致观感与实用丈量功能，握持轻盈顺滑。
3.包装：定制精装纸盒。
4.整体长宽尺寸误差≤±0.3mm，图案、标识印刷位置偏差≤0.5mm。
5.造型厚度均匀，边缘无厚薄不一、翘曲变形现象。
6.通用环保安全要求
（1）合金基材、烤漆、滴胶、油墨符合GB 6675玩具安全标准，铅、镉、汞、六价铬重金属溶出达标；
（2）成品无刺鼻化工异味，VOC含量符合室内装饰摆件标准；
（3）所有边缘全部倒角钝化，无尖锐毛刺、锋利棱角，无划伤风险。
7.金属基底底层做防锈封闭处理，长期摆放不生锈、不起氧化斑点。
8.质保期内出现大面积脱漆、自然脱落、合金开裂生锈等非人为质量问题，供方免费补发换新，往返运费由供方承担。
	个
	200
	60
	

	8
	越窑瓷器茶具
	1.快客杯：主体材质为越窑青瓷，采用高温烧制工艺，通体施正宗越窑釉，壶钮壶盖为“回”字元素，外壁呈细密波浪，定制底章及封条。整套规格包含快客壶1只，口杯2只，可叠放收纳；
2.包装外壳材质：高密耐磨EVA硬壳，表面磨砂皮革，抗压防刮，顺滑金属拉链配便携挂带，开合紧致；
3.包装内衬工艺：一体热压成型缓冲泡棉，精准复刻产品轮廓，贴合器型，缓冲减震，细腻无毛刺。
	个
	200
	190
	

	9
	生肖纪念票卡礼盒
	1.纪念票
尺寸：长85mm±0.4mm；宽54mm±0.1mm；厚0.50mm至0.55mm。正反面主题设计一致，包含1张主卡、2张副卡的设计。规格参数：成品尺寸长85mm±0.4mm、宽54mm±0.1mm、厚度控制0.50mm–0.55mm；采用双面同源一体化主题视觉设计，整套含1张主卡+2张副卡。
2.封套
印刷要求：彩色印刷、封面文字镭射及压凹、UV彩冲、哑胶；
封套面选用157g铜版纸，挺度充足、显色细腻，尺寸大16K；
其他要求：能容纳卡册、冰箱贴。
3.收藏证书
印刷要求：彩色印刷，烫金，珠光纸300g，约220mm*140mm；全彩色印刷，证书主题文字、标识配套烫金工艺，烫金边缘清晰无溢金、漏烫，纸面无折痕、脏点，裁切规整。
4.礼品袋
尺寸：约350*350mm，特种纸/牛皮纸，彩色印刷；工艺要求：袋身挺括，手提位双层加固，车线/裱糊牢固，承重无撕裂风险，印刷套色精准，无晕色、划痕。
开窗亚克力礼盒
尺寸：约350*220mm  亚克力外壳，透明开窗，珍珠棉内衬。开槽；高密度珍珠棉一体雕刻开槽，开槽尺寸精准匹配纪念票、纪念章、冰箱贴、收藏证书等全部单品，放置后贴合不松动、运输防碰撞刮花；亚克力拼接缝隙均匀，无高低落差，珍珠棉开槽边缘顺滑无毛刺，整套礼盒开合、组装便捷。
纪念章：环保锌合金压铸成型，无回收废料，质地紧实无砂眼、气孔、变形。立体浮雕造型，全彩填色印刷，涂层附着力强，干擦不掉色；背部粘贴强磁，粘贴牢固不脱胶，可稳定吸附铁质板面不掉落。图案完整、色彩匹配官方色卡，无漏印、杂色、流漆，边缘光滑无毛刺。图案完整、色彩匹配官方色卡，无漏印、杂色、流漆，边缘光滑无毛刺。
金属冰箱贴：环保锌合金压铸成型，无回收废料，质地紧实无砂眼、气孔、变形。立体浮雕造型，全彩填色印刷，涂层附着力强，干擦不掉色；背部粘贴强磁，粘贴牢固不脱胶，可稳定吸附铁质板面不掉落。图案完整、色彩匹配官方色卡，无漏印、杂色、流漆，边缘光滑无毛刺。图案完整、色彩匹配官方色卡，无漏印、杂色、流漆，边缘光滑无毛刺。
质保期内出现批量印刷掉色、烫金脱落、亚克力开裂、珍珠棉碎裂、合金脱漆生锈、冰箱贴磁铁脱落等非人为质量问题，供方免费补发单品或整套换新，往返运费由供方承担。
	套
	300
	70
	

	项目总价不超过20万元。
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