
询 价 报 价 单
     单位：元
	项目名称
	规格
	采购数量
	单位
	上限价
	报价

	绍兴市越风汽车修理责任有限公司轮胎拆装机采购项目
	轮胎拆装机轮辋适配范围：轮辋尺寸：外夹11-24英寸，内撑13-26英寸，轮辋宽度3-14英寸，轮胎直径：≤1100mm，靠胎气缸压力2800 kg，电源电压110V/220V/380V，电机功率：0.75/1.1kW，气源气压：8-10bar转速6.5/13rpm噪音＜70dB。

	1
	台
	18000
	

	
	轮胎拆装机轮辋适配范围：轮辋尺寸：16*22.5*，最大轮宽460mm,轮胎直径≤1300mm，电源电压220V/380V，转速5.5r/min，压力：130bar。

	1
	台
	13000
	


[bookmark: _GoBack]报价单位须按采购工作内容与要求提交报价文件，报价不得超过上限价31000元，否则视为无效报价。在满足询价要求的前提下，选取报价最低的单位为本项目中标单位，签订合作合同。
注：如出现报价相同情况，采取随机抽取形式确定中标单位。
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