2026年度客货邮智能交换柜采购项目工作内容及要求
一、工作内容
智能交换柜5套
技术参数功能模块：
1.快递包裹自助交接服务。
2.包含物联网技术，集传感器、RFID标签等设备应用，通讯包含4G、RS232/485、WDG26/34，感应距离8米可调，内置8DBI圆极化天线，主动被动触发模式，ISO18000-6C/6B双协议，IP68防水防尘。
功能要求：
1.智能识别与监控：通过安装智能识别系统，如RFID读卡器，能够自动识别包裹标签信息，记录货物的出入箱时间等关键数据。同时实时监控交接箱的运行状态和包裹存储情况，确保包裹的安全和可追溯性。
2.自动化操作：通过密码开锁，具备自动化的货物存储和取出功能，实现货物的快速交接，提高物流效率。
3.管理后台：要求接入越城区低空+客货邮综合管理平台，实时显示智能交接箱在线情况，箱内包裹数量情况，并能够对超时存放包裹预警。能够对货物的交接数据进行实时记录和分析，生成详细的报表和统计信息。物流管理人员可以通过后台管理系统，随时查看货物的流向、存储时间、交接频率等数据，为优化物流配送流程提供决策依据。
4.移动端监控：手机端可以实时监控查看智能交接箱状态，显示在线/离线状态，包裹数量情况，并具备对超时包裹及时预警提醒功能。
5.提供平台设备，系统硬件云服务器安全维护，以及软件系统的完善及数据维护，数据安全备份，故障维护和业务指导。在项目实施过程中进行免费培训。
6.在项目实施过程中提供免费培训2次，实际培训时间、人数和地点按双方商定的为准。
二、交付要求
1.交货时间：合同签订后5个自然日内完成全部货物交付；
2.包装与运输：中标方负责将货物安全包装并运送至交货地点安装，并接入平台，运输及装卸费用由中标方承担。
三、付款方式
 合同签订后30个工作日内，采购方向中标方支付合同价款的30%。验收合格后90个工作日内支付合同价款的65%，在质保期满（5年）双方无异议后，支付剩余合同价款的5%（不计息）。注：付款前，中标方需提供符合采购方要求的增值税专用发票，如未提供，采购方有权延期付款并不承担任何责任，直至中标方完善相关资料后方可启动付款流程。 
 四、质量保证及售后服务
1.自最终验收合格后起五年（以验收单日期为准），提供免费维护。质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由乙方承担，且合同内的所有产品要求乙方提供上门服务，该费用已包含在总报价中。
2. 在维护服务期间，接到故障通知后即时响应，由此发生的费用由乙方承担。
[bookmark: _GoBack]五、佐证材料
1.询价报价单、营业执照、质保承诺函，复印件须加盖公章。
2.所有响应文件应加盖公章密封提交。


